	SCHAUMANN BIOENERGY  ·  BIOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE BPS
Zmena substrátov bez rizika
Menej kukurice, viac slamy, hnoja a odpadov – a fermentor to zvládne.


Po slabej úrode kukurice a pre zníženie emisií skleníkových plynov prevádzky je nutnosťou začať používať cielene nepestované a dostupnejšie suroviny. Lacnejšie suroviny však môžu priniesť drahé chyby. Každé z rizík nižšie sa dá predvídať ešte pred prvým dávkovaním, zmerať v laboratóriu a cielene riešiť.
	1  Vláknina a plávajúce vrstvy
ČO SA DEJE
Slama a ostatné vláknité substráty sa rozkladajú pomaly. Rastie viskozita, tvoria sa plávajúce vrstvy, miešanie je náročnejšie a nerozložená hmota odchádza do koncového skladu.
RIEŠENIE
BC.ZYM Faser MS – enzýmy pre ťažko rozložiteľné substráty ako kukuričná slama a hnoj. 
ALGEAZYM Homogen, ALGEACELL – proti plávajúcim vrstvám a na homogenizáciu.
	
	2  Amoniak
ČO SA DEJE
Hnoj, trus, odpady a VŽP prinášajú veľa dusíka. Voľný amoniak brzdí metanogény, hromadia sa mastné kyseliny a výroba klesá – často pomaly a nenápadne.
RIEŠENIE
BC.ATOX Ncon a BC.ATOX Ncon BIO– znižujú toxicitu amoniaku a podporujú adaptáciu mikroorganizmov. 

	
	
	

	3  Sírovodík
ČO SA DEJE
Suroviny bohaté na bielkoviny zvyšujú obsah H₂S. Ten je toxický pre biológiu fermentora, poškodzuje motor KGJ, a zaťažuje aj úpravu biometánu. 
RIEŠENIE
BC.ATOX Scon – viazanie síry priamo vo fermentore.
FERRUM Scon – železitý granulát do externého filtra, alternatíva k aktívnemu uhliu.
	
	4  Skrytý nedostatok stopových prvkov
ČO SA DEJE
Pri nových substrátoch a vyššom amoniaku sa mení potreba stopových prvkov. Univerzálna zmes môže niektorý prvok nedodať a iného dať zbytočne veľa.
RIEŠENIE
BC.MAGXX – stopové prvky namiešané individuálne podľa analýzy Vášho fermentora. 
BC.PRO AKUT – pre akútne situácie skladom.




	Prevencia namiesto hasenia problémov
Prepočet novej dávky ešte pred dávkovaním – zaťaženie, sušina, dusík, zdržná doba a riziká pre konkrétnu stanicu, aby sa zmena dala pripraviť vopred.
Akreditované analýzy fermentora – sušina a organická sušina, FOS/TAC, spektrum mastných kyselín, amónny dusík s výpočtom voľného amoniaku, makro- a stopové prvky.
Analýzy substrátov – fermentovateľná organická sušina (FoTS), škrob, dusík, výpočet výťažnosti bioplynu.
Fermentačné testy podľa VDI 4630, testy inhibície a zvyškový metánový potenciál digestátu.
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